• Byggt med aluminiumprofiler och i en kvalitet  
som klarar 1 500 kilo.  
• Skruvad ram av aluminiumprofiler och hörn  
av pressgjuten zink. Ramen har 2 integrerade  
vertikala skruvfickor i varje hörnprofil för  
universalmontage av tillbehör.  
• 19″ profilerna kan steglöst justeras inom  
skåpsdjupet. Djupprofilerna är försedda med  
avståndsmarkering för exakt positionering.  
• 19″ profilerna är numrerade per höjdenhet.  
• Fs1 levereras med två par 19″ profiler, förmonterade  
100 mm och ytterligare 540  
mm in (för 800 mm djup) och 740 mm in (för  
1000/1200 mm djupa) i skåpet framifrån.  
• Central jordningspunkt M5 i övre hörnet.

Framdörr  
• Framdörr av 4 mm rökfärgat säkerhetsglas  
inbyggt i en aluminiumram.  
• Ergonomiskt låshandtag LS 85 med säkerhetscylinder  
C101 med 3-punktslåsning  
förinstallerat.  
• Anpassningsbar för andra låssystem.  
• Verktygslös borttagning av dörr genom  
integrerad snabblåsning.  
• Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning.  
Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.

Bakdörr  
• Bakdörr av 1 mm stålplåt inbyggt i en aluminiumram.  
• Ergonomiskt låshandtag LS 85 med säkerhetscylinder  
C101 med 3-punktslåsning  
förinstallerat.  
• Anpassningsbar för andra låssystem.  
• Verktygslös borttagning av dörr genom  
integrerad snabblåsning.  
• Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning.  
Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.

Sidopaneler  
• Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga  
av och låsbara från insidan.  
• Kan beställas med förborrade hål för  
kylenheterna SC 14, SC 20 eller SC 30.

Tak- och bottenpaneler  
• Bottenplatta av stål.  
• Kabelgenomföringsfläns FL21, vänster och höger  
baksida, med möjlighet att passa 2 kablar  
Ø 8–17 mm, 2 kablar Ø 6–13 mm, 2 kablar  
Ø 5–10 mm och 20 kablar Ø 4–10 mm.  
• Takpanel kan beställas med förborrade hål för  
kylenheterna TC 14, TC 20, TC 28 och TC 41.