• Byggt med aluminiumprofiler och i en kvalitet
som klarar 1 500 kilo.
• Skruvad ram av aluminiumprofiler och hörn
av pressgjuten zink. Ramen har 2 integrerade
vertikala skruvfickor i varje hörnprofil för
universalmontage av tillbehör.
• 19″ profilerna kan steglöst justeras inom
skåpsdjupet. Djupprofilerna är försedda med
avståndsmarkering för exakt positionering.
• 19″ profilerna är numrerade per höjdenhet.
• Fs1 levereras med två par 19″ profiler, förmonterade
100 mm och ytterligare 540
mm in (för 800 mm djup) och 740 mm in (för
1000/1200 mm djupa) i skåpet framifrån.
• Central jordningspunkt M5 i övre hörnet.

Framdörr
• Framdörr av 4 mm rökfärgat säkerhetsglas
inbyggt i en aluminiumram.
• Ergonomiskt låshandtag LS 85 med säkerhetscylinder
C101 med 3-punktslåsning
förinstallerat.
• Anpassningsbar för andra låssystem.
• Verktygslös borttagning av dörr genom
integrerad snabblåsning.
• Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning.
Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.

Bakdörr
• Bakdörr av 1 mm stålplåt inbyggt i en aluminiumram.
• Ergonomiskt låshandtag LS 85 med säkerhetscylinder
C101 med 3-punktslåsning
förinstallerat.
• Anpassningsbar för andra låssystem.
• Verktygslös borttagning av dörr genom
integrerad snabblåsning.
• Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning.
Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.

Sidopaneler
• Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga
av och låsbara från insidan.
• Kan beställas med förborrade hål för
kylenheterna SC 14, SC 20 eller SC 30.

Tak- och bottenpaneler
• Bottenplatta av stål.
• Kabelgenomföringsfläns FL21, vänster och höger
baksida, med möjlighet att passa 2 kablar
Ø 8–17 mm, 2 kablar Ø 6–13 mm, 2 kablar
Ø 5–10 mm och 20 kablar Ø 4–10 mm.
• Takpanel kan beställas med förborrade hål för
kylenheterna TC 14, TC 20, TC 28 och TC 41.